## 附件：

**保亭黎族苗族自治县人民医院**

**（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）**

**新政分院医疗废物暂存间建设项目询价**

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 人工挖基础沟 | 米 | 14 |  |  | 规格尺寸：宽40厘米，深40厘米 |
| 2 | 浇筑混凝土基础 | 米 | 14 |  |  | 厚度15厘米，四个角厚度30厘米，各放3条12MM的钢筋 |
| 2 | 小白砖下基础 | 米 | 14 |  |  | 规格尺寸：2层37砖，2层24砖 |
| 3 | 砌空心砖墙体 | 平方 | 28 |  |  | 规格尺寸：长5米\*宽2米\*高2米 |
| 4 | 墙体批砂浆 | 平方 | 56 |  |  | 规格尺寸：砂浆厚度2厘米 |
| 5 | 房子四周做散水坡 | 米 | 14 |  |  | 规格尺寸：宽40厘米，厚10厘米 |
| 6 | 支模板，绑钢筋，浇筑混凝土屋顶 | 平方 | 14.56 |  |  | 规格尺寸：长5.6米，宽2.6米 |
| 7 | 镀锌管和镀锌板焊接大门 | 平方 | 2.88 |  |  | 规格尺寸：宽1.6米，高1.8米 |
| 8 | 地板铺贴瓷砖 | 平方 | 10 |  |  | 瓷砖尺寸：600\*600耐磨砖 |
| 9 | 铺贴地脚线 | 米 | 14 |  |  |  |
| 10 | 内外墙涂料 | 平方 | 56 |  |  |  |
| 合计金额（元） | 大写： 小写： |

以上报价含税、含人工、物料费及建设过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

## 电 话：

## 日 期：2025年 月 日